먹는물수질공정시험기준

ES 05130.e                                                                          2021

시료채취와 보존

(Sample Collection and Preservation)

1.0 암모니아성질소, 질산성질소, 염소이온, 브롬산염, 과망간산칼륨소비량, 불소, 페놀류, 경도, 황산이온, 세제, 수소이온농도, 색도, 탁도, 증발잔류물, 농약류 및 잔류염소시험용 시료

암모니아성질소, 질산성질소, 염소이온, 브롬산염, 과망간산칼륨소비량, 경도, 황산이온, 세제, 수소이온농도, 색도, 탁도, 증발잔류물은 미리 질산 및 정제수로 씻은 유리용기 또는 폴리에틸렌병에 시료를 채취하여 신속히 시험하고, 페놀류, 농약류, 잔류염소시험용 시료는 미리 질산 및 정제수로 씻은 유리용기에 채취하여 신속히 시험한다. 암모니아성질소, 염소이온, 황산이온, 브롬산염은 최대 28 일 이내에 시험하고, 질산성질소, 세제, 색도, 탁도는 최대 48 시간 이내에 시험하며 수소이온농도와 잔류염소는 즉시 시험한다. 다만, 불소는 폴리에틸렌병에 채취하여 최대 28 일 이내에 시험하고, 페놀은 4 시간 이내에 시험하지 못할 때에는 시료 1 L에 대하여 황산동·5수화물 1 g과 인산을 넣어 pH를 약 4로 하고, 냉암소에 보존하여 최대 28 일 이내에 시험하며 잔류염소를 함유한 때에는 이산화비소산나트륨용액을 넣어 잔류염소를 제거한다.

2.0 시안 시험용 시료

미리 정제수로 잘 씻은 유리용기 또는 폴리에틸렌병에 시료를 채취하고 곧 입상의 수산화나트륨을 넣어 pH 12 이상의 알칼리성으로 하고 냉암소에 보관한다. 최대 보관기간은 14 일이며 가능한 한 즉시 시험한다. 다만, 잔류염소를 함유한 경우에는 채취 후 곧 이산화비소산나트륨용액을 넣어 잔류염소를 제거한다.

3.0 트리할로메탄 및 휘발성유기화합물 시험용 시료

미리 정제수로 잘 씻은 유리용기에 기포가 생기지 아니하도록 조용히 채취하고 pH가 약 2 이하가 되도록 즉시 인산(1 + 10)을 시료 10 mL당 1 방울을 넣고 물을 추가하여 꽉 채운 후 밀봉한다. 잔류염소가 함유되어 있는 경우에는 이산화비소산나트륨용액을 넣어 잔류염소를 제거한다.

4.0 금속류 시험용 시료

미리 질산 및 정제수로 잘 씻은 폴리프로필렌(PP)병, 폴리에틸렌(PE)병, 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)병 또는 유리용기에 시료를 채취하고 즉시 1 L당 진한 질산 1.5mL 또는 질산용액(1+1) 3.0 mL를 가하여 pH 2 이하로 보존한다. 단, 용존성 금속류를 측정할 경우에는 시료채취 후 즉시 0.45 µm 막에 통과시켜 걸러진 용액에 1 L당 진한 질산 1.5 mL 또는 질산용액(1+1) 3.0 mL를 가하여 pH 2 이하로 보존한다. 만약 시료가 알칼리화 되어 있거나 완충효과가 있다면 첨가하는 질산용액(1+1)을 5.0 mL까지 늘려야 한다. 산 처리한 시료는 4 ℃로 보관하여 시료가 증발로 인해 부피변화가 없도록 해야 한다.

표 1. 항목별 시료용기, 보존방법, 보존기간

구분	항목	시료용기1	보존방법	보존기간
일반항목	경도	P, G	질산으로 pH 2, 0 ℃ ~ 4 ℃ 보관	6개월
	과망간산칼륨소비량(산성법)	P, G		2일
	과망간산칼륨소비량(알칼리법)	P, G	가능한 즉시 분석, 0 ℃ ~ 10 ℃ 냉암소 보관	-
	냄새	G	가능한 즉시 분석, 0 ℃ ~ 4 ℃ 보관	-
	맛	G	가능한 즉시 분석, 0 ℃ ~ 4 ℃ 보관	-
	색도	P, G	0 ℃ ~ 4 ℃ 보관	48 시간
	수소이온농도	P, G	가능한 즉시 분석, 용기에 가득 채워서 밀봉	-
	증발잔류물	P, G	0 ℃ ~ 4 ℃ 보관	7 일
	탁도	P, G	가능한 즉시 분석, 0 ℃ ~ 4 ℃ 보관	48 시간
	세제	P, G	4 ℃ 냉암소 보관	48 시간
	잔류염소	G	즉시분석	-
	페놀류	G	4 시간 이내에 시험하지 못할 경우 황산구리5수화물과 인산을 첨가하여 pH 4에서, 4 ℃보관 잔류염소 함유시, 이산화비소산나트륨용액 첨가	28 일
이온류	불소	P	4 ℃ 냉암소 보관	28 일
	시안	P, G	수산화나트륨으로 pH 12이상으로 냉암소보관 잔류염소함유시 이산화비소산나트륨 용액첨가	14 일
	암모니아성질소	P, G	황산으로 pH 2 이하, 4 ℃보관	28 일
	질산성질소	P, G	4 ℃ 냉암소 보관	48 시간
	염소이온	P, G	4 ℃ 냉암소 보관	28 일
	황산이온	P, G	4 ℃ 냉암소 보관	28 일
	브롬산염	P, G	4 ℃ 냉암소 보관	28 일
금속류	구리(동)	P, G, PP, PTFE	질산 1.5 mL 또는 질산용액(1+1) 3 mL로 pH 2이하, 산처리 시료는 4 ℃ 보관	6 개월
	납
	망간
	붕소
	비소
	셀레늄
	수은
	아연
	알루미늄
	철
	카드뮴
	크롬
	우라늄

(표 계속)

구분	항목	시료용기1	보존방법	보존기간
유기인계 농약	다이아지논	G	4 ℃ 냉암소 보관	7 일 이내 추출 시 40 일
	파라티온
	페니트로티온
	카바릴
소독제 및 소독 부산물	클로랄하이드레이트	G	염화암모늄 10 mg 및 염산(6 M) 1방울 ~ 2방울 첨가, 14 일 이내 추출 (추출액은 –10 ℃에서 보관하고 14 일 이내 분석)	14 일
	디브로모아세토니트릴
	디클로로아세토니트릴
	트리클로로아세토니트릴
	1,2-디브로모-3-클로로프로판
	할로아세틱에시드	G(갈색)	염화암모늄 첨가, 14 일 이내 추출 (추출액은 –10 ℃에서 보관하고 14 일 이내 분석)
	포름알데히드	G	시료 40 mL당 염화암모늄 25 mg 첨가, 시료 40 mL당 황산구리5수화물 20 mg 첨가 4 ℃ 냉암소 보관
휘발성 유기 화합물	테트라클로로에틸렌	G	염산(1+1) 또는 인산(1+10) 또는 황산(1+5)으로 pH 2, 4 ℃ 냉암소 보관 잔류염소함유 시, 아스코빈산 or 티오황산나트륨 첨가	14일
	1,1,1-트리클로로에탄
	트리클로로에틸렌
	디클로로메탄
	벤젠
	톨루엔
	에틸벤젠
	크실린
	1,1-디클로로에틸렌
	사염화탄소
	총트리할로메탄
	1,4-다이옥산		시료 1 L당 염화암모늄 10 mg과 염산(1+1) or 황산(1+5)로 pH 2, 4 ℃ 냉암소 보관
미생물	일반세균	멸균된 시료 용기	4 ℃ 냉암소보관, 잔류염소를 함유 시 멸균한 티오황산나트륨용액을 0.03 % 되도록 첨가	24시간
	총대장균군			30시간
	분원성대장균군
	대장균
	분원성연쇄상구균
	녹농균			24시간
	살모넬라			30시간
	쉬겔라
	아황산환원염기성포자형성균
	여시니아			24시간

1 P : polyethylene, G : glass, PP : polypropylene, PTFE : polytetrafluoroethylene

[주 1] 모든 항목은 가능한 빠른 시간 내에 분석한다. 다만, 분석기간이 보존기간을 넘기지 않도록 한다.

참고 : 먹는물 시료채취 방법

1. 준비물

		• 무균 채수병 4L(전항목 검사용), 유리병 1L • 멸균 검체병(150mL), 유리 바이알(40mL) • 알콜솜, 토치 : 수도꼭지 소독용 • 아이스박스 / 아이스팩 또는 얼음 • 현장 측정 장비(pH 측정기, 잔류염소 측정기)

2. 채취 전 조치

		• 수도꼭지 주변 이물질 제거 • 토치(또는 알콜솜)로 수도꼭지 소독 • 수도꼭지 개방 / 수도관 내 고인 물 배수 - 급수원(1분 이상), 냉온수기(20초 이상)

3. 시료 표찰(스티커) 부착

		• 시료 채취 전 용기 별 표찰(스티커) 부착

4. 멸균 채수병 개봉

		• 마개 입구 주변 오염되지 않도록 조심 - 세균 과다증식, 대장균 검출 등의 영향 - 손에 닿지 않도록 주의 - 채수 시 가급적 대화 금지 - 뚜껑 밑면을 땅바닥에 내려놓지 말 것

5. 시료 채취

		• 채수병을 수도꼭지로부터 5cm 정도 이격 - 수도꼭지 개폐시 물 튐 방지 • 채수병을 비스듬히 기울여 기포발생 최대 억제 - 물이 차오를수록 바로 세워 끝까지 가득 채움 ※ 냉온수기 레버를 닫을 때 물 튐 주의

6. 채수병 내 기포 제거

		• 마개를 돌려 3/4정도 닫음 • 채수병 내 기포를 움직여 입구 쪽으로 모음 • 채수병을 가운데를 천천히 눌러 닫혀진 마개 틈 으로 물이 기포와 함께 흘러나오도록 함 ※ 너무 세게 누르면 마개가 튕겨나갈 수 있음

7. 시료 보관 및 운반

		• 채수 전 아이스박스 또는 스티로폼 박스 안에 얼음팩을 채워 미리 온도를 낮춤 (얼음팩 대신 PET병 또는 얼음 채운 비닐 사용 가능) • 채수병은 반드시 세워서 보관할 것 • (시료운반) 채수 후 검사기관으로 즉시 운반 - 세균 증식 및 성분 변질 우려

※ 시료채취 시 주의사항

주 의 사 항	이 유
수도꼭지 개방 후 최소 3-5 분간 배수실시	수도관내 정체된 물 제거
녹물등이 나올 때는 육안으로 맑은 물이 나올 때까지 배수	중금속 및 탁도, 색도 등의 불합격 방지
채수시 손가락 등이 채수 시료에 닿지 않도록 주의	손에 의한 세균오염 방지
채수 중 기포가 발생하지 않도록 주의	세균증식 및 오염 방지
채수용기에 공간이 없도록 시료채취
용기뚜껑의 내부는 위쪽으로 향할 것	지면 접촉에 의한 오염 방지
중금속 검출 시 1시간 이상 배수(재검사)	수도관에 유착된 중금속 제거
온수 및 미리 받아 놓은 물을 채취하지 말 것	정확한 결과를 얻기 위함